**TỦ CẤY VI SINH THỔI ĐỨNG**

* Model : TTS – V 1000
* Thiết bị đạt danh hiệu cúp vàng Tech Mart Vietnam – Asean +3 năm 2009
* Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100.
* Tủ dùng cho 02 người ngồi cấy ở 2 bên
* Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn chiếu sáng và đèn UV bằng kỹ thuật số.
* Mặt bàn làm việc inox an toàn cho người sử dụng
* Buồng làm việc 4 mặt bằng kính CƯỜNG LỰC 10mm
* Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3μm , hệ số lọc 99,99%
* Bộ lọc thô thiết kế cho thay thế dễ dàng, lưới điều khí.
* Quạt thổi theo hướng từ trên xuống với độ ồn <58dB
* Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn bằng kỹ thuật số.
* Đèn LED báo mức tốc độ quạt thồi
* Ổ cắm điện bên trong tủ có nắp che dùng đề cấp nguồn họat động các thiết bị khác (kính hiền vi, bể tiệt trùng dụng cụ …)
* Thiết bị tháo lắp dễ dàng, gọn, nhẹ.
* Tủ bao gồm : 01 đèn chiếu sáng , 01 đèn UV.
* Kích thước khoang làm việc :Dài 980 x Rộng 750 x Cao 490 mm
* Kích thước ngòai tủ: Dài 1000 x Rộng 720 x Cao 1420 mm
* Nguồn điện : 220V – 50Hz
* **Tủ bao gồm chân bàn**

***Kèm theo giấy kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất***

|  |  |
| --- | --- |
| **THÔNG SỐ KỸ THUẬT** | **TTS-V1000 (HAI NGƯỜI HAI BÊN)** |
| Kích thước ngoài | (Dài x rộng x cao) 1000x750x1420mm |
| Kích thước vùng làm việc | (Dài x rộng xCao) 980x720x490mm |
| Hệ số lọc | >99.99% (cho bụi 0,3μm) |
| Lưu tốc dòng khí | 0,3 – 0,5m/s |
| Độ ồn | <60dB(A) |
| Độ rung | XYZ <2μm |
| Nguồn điện | 220V-50Hz |
| Công suất  | 230W |
| Đèn UV | 30Wx1 |
| Đèn chiếu sáng | 30Wx1 |

\* Khoang làm việc bằng kính 10mm

\* Mặt bàn làm việc bằng kính cường lực

\* Chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện

\* Bộ điều khiển bằng vi xử lý

\* Lọc sơ cấp bảo trì – thay thế dễ dàng.